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с. Новоандреевка 2025 г
. 
	№
	Опасность
	Мероприятия
	Периодичность
	Ответственный

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Опасности на РМ
	Регулярное проведение повторного инструктажа.
Актуализация ИОТ в соответствие с выявленными опасностями.
	Ежегодно
	Непосредственный руководитель
Специалист по охране труда

	2.
	Опасность воздействия локальной вибрации
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	3.
	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Специалист по охране труда

	4.
	Опасность ожога выделяемыми растениями веществами
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	5.
	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль целостности защитных ограждений
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	6.
	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	
	
	Контроль целостности защитных ограждений
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	7.
	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	
	
	Контроль целостности защитных ограждений
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	8.
	Опасность заражения вследствие инфекции
	Проводится вакцинация работников
	По мере необходимости
	Непосредственный руководитель

	
	
	Контроль соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Регулярная санитарная обработка
	Ежедневно
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Регулярная вакцинация
	В соответствии с календарем профилактических прививок
	Назначенное ответственное лицо

	9.
	Опасность укуса животным
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	10.
	Опасность укуса насекомого
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	11.
	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	12.
	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	
	
	Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	13.
	Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	
	
	Регулярная уборка
	По мере загрязнения
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Регулярная уборка
	В соответствии с погодными условиями
	Назначенное ответственное лицо

	14.
	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	15.
	Опасность укола из-за натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие)
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	
	
	Контроль целостности сигнальной разметки
	По мере износа
	Специалист по охране труда

	16.
	Опасность падения с высоты
	Регулярные испытания лестниц
	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль целостности защитных ограждений
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	
	
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	17.
	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
	Обслуживание противопожарных систем
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Ответственный за пожарную безопасность

	18.
	Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	19.
	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	
	
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	20.
	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	21.
	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением более 1000 В.
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	22.
	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В.
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	23.
	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) более 1000 В.
	Проведение замеров сопротивления изоляции
	Не реже 1 раза в 3 года
	Ответственный за электрохозяйство

	24.
	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	25.
	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.
	Проведение замеров сопротивления изоляции
	Не реже 1 раза в 3 года
	Ответственный за электрохозяйство

	
	
	Учет переносных и передвижных приемников электрического тока
	Не реже 1 раза в 3 месяца
	Назначенное ответственное лицо

	26.
	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Специалист по охране труда

	
	
	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Специалист по охране труда

	27.
	Опасность психических нагрузок, стрессов
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Специалист по охране труда

	28.
	Опасность наезда на человека
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	
	
	Контроль целостности сигнальной разметки
	По мере износа
	Специалист по охране труда

	29.
	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	30.
	Опасность воздействия общей вибрации
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	31.
	Опасность утонуть в водоеме
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	
	
	Контроль наличия и исправности средств спасения
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	
	

	32.
	Опасность воздействия высокого давления при взрыве
	Контроль соблюдение требований пожарной безопасности
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Ответственный за пожарную безопасность

	33.
	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании
	Регулярная уборка
	По мере загрязнения
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль состояния напольного покрытия
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	34.
	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	35.
	Опасность падения в яму
	Контроль целостности сигнальной разметки
	По мере износа
	Специалист по охране труда

	36.
	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
	Контроль целостности защитных ограждений
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	37.
	Опасность удара газом под давлением
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	38.
	Опасность заваливания складируемыми грузами
	Контроль целостности сигнальной разметки
	По мере износа
	Специалист по охране труда

	39.
	Опасность обрушения наземных конструкций
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	40.
	Опасность удара из-за падения случайных предметов
	Проведение инструктажей
	Не реже 1 раза в 6 месяцев
	Непосредственный руководитель

	
	
	Проведение инструктажей
	При необходимости
	Непосредственный руководитель

	41.
	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	
	
	Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Проведение обучения
	
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль использования СИЗ
	
	Назначенное ответственное лицо

	42.
	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	43.
	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Специалист по охране труда

	44.
	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	45.
	Опасность падения на ноги тяжелого предмета
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	46.
	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	47.
	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования
	Контроль целостности защитных ограждений
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	48.
	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	49.
	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	50.
	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	51.
	Опасность воздействия открытого пламени
	Учет первичных средств пожаротушения
	Не реже 1 раза в 3 месяца
	Ответственный за пожарную безопасность

	52.
	Опасность насилия от третьих лиц
	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	
	
	Контроль соблюдения требований охраны труда
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	53.
	Опасность насилия от враждебно настроенных работников
	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	54.
	Опасность перенапряжения зрительного анализатора
	Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Специалист по охране труда

	55.
	Опасность травмирования во время проведения тренировки
	Регулярные медицинские осмотры
	Ежегодно
	Назначенное ответственное лицо

	56.
	Опасность самовозгорания горючих веществ
	Контроль параметров воздушной среды
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	57.
	Опасность нагрузки на голосовой аппарат
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Специалист по охране труда

	58.
	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Специалист по охране труда

	59.
	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены
	Контроль режимов труда и отдыха
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Специалист по охране труда

	60.
	Опасность удара жидкостью под давлением
	Регулярное ТО оборудования
	В соответствии с эксплуатационной документацией
	Назначенное ответственное лицо

	61.
	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	62.
	Опасность ожога роговицы глаза
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	63.
	Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого закрепления
	Контроль целостности защитных ограждений
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	64.
	Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	65.
	Опасность воздействия пыли на глаза
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	66.
	Опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи
	Контроль соблюдения требований пищевой безопасности
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Назначенное ответственное лицо

	67.
	Опасность утонуть в технологической емкости
	Применение блокировок ключей управления
	Перед началом выполнения работ
	Исполнитель работ

	68.
	Опасность удара от механического упругого элемента
	Контроль использования СИЗ
	Ежедневно в процессе выполнения работ
	Непосредственный руководитель

	69.
	Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях
	Проведение замеров состава атмосферы
	Перед началом выполнения работ
	Исполнитель работ



Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:
	Заместитель директора по АХЧ
	
	Булыгина Г.И.
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	Специалист по охране труда
	
	Буянова Н.Я.
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)

	Учитель физической культуры — уполномоченный профсоюзного комитета
	
	Сутулин А.С.
	
	
	
	

	(должность)
	
	(Ф.И.О.)
	
	(подпись)
	
	(дата)


