**Требования к воздушно-тепловому режиму школы**

Согласно СанПиН 2.4.2.1178-02 "Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях"

* Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков.
* До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.
* В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

**Длительность сквозного проветривания учебных помещений**

**в зависимости от температуры наружного воздуха**

|  |  |
| --- | --- |
| Наружная температура, °C | Длительность проветривания помещения, мин. |
| в малые перемены | в большие перемены и  между сменами |
| От +10 до +6 | 4-10 | 25-35 |
| От +5 до 0 | 3-7 | 20-30 |
| От 0 до -5 | 2-5 | 15-25 |
| От -5 до -10 | 1-3 | 10-15 |
| Ниже -10 | 1-1,5 | 5-10 |